SMTP

Pour disposer d’alertes mails des serveurs notamment pour le service monit, il faut que le serveur ait le droit d’envoyer des messages par le serveur srv-exchange01. Ce serveur est le nom global de l’infrastructure de messagerie. En fait c’est soit srv-mail01 ou srv-mail02 qui sont des machines physiques. srv-exchange01 est le nom du cluster. Une liste d’adresses IP autorisées à envoyer des messages est présente et demande à être modifiée pour faire fonctionner les mails.

Se connecter sur srv-exchange01 en TSE.

Aller dans le Gestionnaire Système (sur le bureau) Groupe Administrateur

Premier groupe admin

Serveurs

Srv-exchange01

Protocoles

SMTP

Serveur virtuel SMTP par défaut

Click droit dessus

Propriétés

Accès

Connexions

Ajouter l’adresse IP voulue et valider.

Les mails peuvent désormais passer.